**TriTech kõrgsurvevärvimisseade T-9:**

*602-814*

* Eriti sobilik väga viskoossetele materjalidele, objektidel kus on vaja ka ülisuurt mobiilsust.
* Sobib värvidele, mastiksitele ja pahtlitele
* Täppis-mootorikontroll. **PMC** automaatne mootorikiiruse ning -rõhu regullaator vastavalt düüsi mõõdule
* Pulseerimisvaba süsteem
* Roostevaba ja pika elueaga kollektor
* Seade valmistatud profesonaalseks kasutuseks
* Kulumiskindel silinder
* . Tritech toodangus kasutatakse ainult kõrgekvaliteedilist roostevabast terasest ja aviatsioonis kasutatavat alumiiniumi
* Võimsam **PMDC-mootor** tagab madalaima jõuallika kasutamise oma klassis
* Kõrge efektiivsusega mootor / kontroller annab tulemuseks 10% rohkem efektiivsust kui konkurentsivõimelised mudelid

**Tehnilised andmed:**



***Mootor: 2,1HP/230V/50 Hz***

Maks. surve: 23Mpa (226 bar)

Maks. tootlikkus: 4,0 l/min.

Maks. düüs: 0,033”

***Kaal: 44 kg***

**Standardvarustus:**

* Kõrgsurve värvipüstol
* Voolik 15 m, 6,4 mm NW6-ND270
* Kompaktne raam ratastel
* Juhtimispult
* Düüs



**TriTech kõrgsurvevärvimisseade T-11:**

*602-844*

**Antud seade täna Tritech -seadmetest võimsaim ja suurima tootlikusega**

* Sobib nii värvidele, mastiksitele, pahtlitele ning enamikele raskesti käideldavatele peenmaterjalidele.
* Täppis-mootorikontroll. **PMC** automaatne mootorikiiruse ning -rõhu regullaator vastavalt düüsi mõõdule
* Pulseerimisvaba süsteem
* Roostevaba ja pika elueaga kollektor
* Seade valmistatud profesonaalseks kasutuseks
* Kulumiskindel silinder
* . Tritech toodangus kasutatakse ainult kõrgekvaliteedilist roostevabast terasest ja aviatsioonis kasutatavat alumiiniumi
* Võimsam **PMDC-mootor** tagab madalaima jõuallika kasutamise oma klassis
* Kõrge efektiivsusega mootor / kontroller annab tulemuseks 10% rohkem efektiivsust kui konkurentsivõimelised mudelid



**Tehnilised andmed:**

***Mootor: 2,5HP/230V/50 Hz***

Maks. surve: 226 bar

Maks. tootlikkus: 4,5 l/min.

Maks. düüs: 0,036”

***Kaal: 48 kg***

**Standardvarustus:**

* Kõrgsurve värvipüstol
* Voolik 15 m, 6,4 mm NW6-ND270
* Kompaktne raam ratastel
* Juhtimispult
* Düüs

